****

**T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ**

**EK BİNA TABELA SATINALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME**

**1.BİNA ÜZERİ TABELA 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ**

* Demir Karlas Ölçüsü : 4200\*350 cm
* Harf Yüksekliği : 190 cm
* Ana Taşıyıcılar : 100\*100\*3mm + 10 mm Lazer kesimli flanşlar ile zemine sabitlenecektir.
* Arka Kayıtlar : 60\*40\*2mm
* Lambriler : 22 cm yüksekliğinde 2 mm et kalınlığında , 2+2 bükümlü , özel fırın boyalı galvaniz.
* Lambri arkası konstrüksiyon : 30\*30\*2mm
* Harfler : 2mm Alüminyum Çanak harf olarak üretilecektir, Ön yüzeyleri 5 mm kırmızı difüzörlü plexglasstır.
* Aydınlatma : İçten madeın korea ınterone çipli , IP67 su yalıtımlı led. Mosso marka 320 W 25 Amper dış mekan trafo kullanılacaktır. Tesisat 2,5\*1,5 ttr yanmaz bakır kablo kullanılacaktır. Reklam panosu yanına kadar firmanız tarafından getirilen elektrik bağlantı sağlanacaktır.
* Vinç ve Montaj uygulaması dahil.

![sanat içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak düşük güvenilirlik düzeyiyle oluşturuldu]()

![metin, tasarım, sanat içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]()

**2. BİNA ÜZERİ TABELA 2 TEKNİK ŞARTNAME**

* Karkas Ölçüsü : 1200\*820 cm
* Harf Yüksekliği : 147 cm
* Ana Taşıyıcılar : 50\*50\*2mm (500\*500 örgü sistemli) + 10 mm Lazer kesimli flanşlar ile zemine fikslenecektir.
* Karkas Demir Lambirler : 22 cm yüksekliğinde 2 mm et kalınlığında , 2+2 bükümlü , özel fırın boyalı galvaniz.
* Karkas Demir lambir arkası konstrüksiyon : 30\*30\*2mm
* Harfler : 2mm Alüminyum Çanak harf olarak üretilecektir, Ön yüzeyleri 5 mm kırmızı difüzörlü plexglasstır.
* Aydınlatma : İçten madeın korea ınterone çipli , IP67 su yalıtımlı led. Mosso marka 320 W 25 Amper dış mekân trafo kullanılacaktır. Tesisat 2,5\*1,5 ttr yanmaz bakır kablo kullanılacaktır. Reklam panosu yanına kadar firmanız tarafından getirilen elektrik bağlantı sağlanacaktır.
* Vinç ve Montaj uygulaması dahil.

![metin, ilan panosu, Reklamcılık, sanat içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]()![bahçe kapısı, sanat içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]()

**3. BİNA ÜZERİ ONE WAY VİSİON TEKNİK ŞARTNAMESİ**

* Ölçüler : 14\*14 MT – 96 M2
* UV Baskı

**4. GOLD PASLANMAZ BİNA ÜZERİ 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ**

40 cm Harf Yüksekliği 5 cm Yanak kalınlığı Gold paslanmaz ışıksız kutu harf yapımı imal edilecek kutu harfler mevcut beton üzerine monte edilecektir.

**5. GOLD PASLANMAZ BİNA ÜZERİ 2 TEKNİK ŞARTNAMESİ**

40 cm Harf Yüksekliği 5 cm Yanak kalınlığı Gold paslanmaz ışıksız kutu harf yapımı imal edilecek kutu harfler mevcut cam üzerine monte edilecektir.

**![dış mekan, gökyüzü, ağaç, bina içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]()![dış mekan, gökyüzü, bina, ticari bina içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]()**